**Jak efektivně rekonstruovat chalupu? Provětrávaná fasáda je základ**

**Kdo by nesnil o samotě u lesa a to ještě bez ztráty komfortu a hlavně tepla? Řešením je provětrávaná fasáda, která umožní stěnám dýchat.**

V legendárním filmu Jiřího Menzela se chalupa dědy Komárka zrovna odvlhčovala, neměla kvalitní hydroizolaci. Jak by si s tím dnes poradili odborníci? Snížit vlhkost ve stavbě lze účinně pomocí vzduchové metody. Základním principem je vložení větrané vzduchové mezery mezi zdroj vlhkosti a vlastní konstrukci. Zateplení chalupy větranou fasádou je ideální příležitost pro letní rekonstrukci. Zvlášť v době koronakrize a jednotlivých opatření, kdy ohledně možnosti dovolené v zahraničí stále panuje nejistota.

Rekonstrukce chalupy nemusí být jen od podlahy. Dá se začít třeba od fasády. Cíl je jasný. Zútulnit chalupu a nezatěžovat se výhledově tím, že by v chladném období někudy unikalo teplo. A naopak. V posledních letech zažíváme čím dál teplejší léta. *„Díky provětrávané fasádě si zachováme v interiéru příjemnou teplotu. Provětrávaná dutina zamezuje přehřívání konstrukce,“* vysvětluje Jan Juhás, projektový specialista společnosti Knauf Insulation.

Český kutil podle něj ocení třeba to, že se skvěle hodí i na nerovné podklady. Optimálním řešením je nejen pro chalupy, ale i pro staré průmyslové objekty, bazény nebo třeba stáje. *„Výhodou je mimo jiné rychlejší instalace díky prefabrikovaným dílům,“* dodává Juhás. Navíc lze zachovat estetiku budovy. K dispozici je široká škála obkladových panelů, ať už z hliníku, oceli, přírodního kamene nebo skla.

Sám Juhás má s provětrávanou fasádou mnohaletou zkušenost. Svým klientům doporučuje především konstrukční sestavu Diagonal 2H, která využívá ocelové prvky. Provětrávanou fasádu a její odolnost má vyzkoušenou například na rekonstrukci okálu z 60. let i na horském penzionu v Božím Daru.

Průběh montáže neomezují vnější teploty ani eventuální technické přestávky nutné například k vysychání vody. Konstrukci opláštění lze navíc kdykoliv rozebrat a nový nebo stejný obklad nasadit zpět. Chalupáři tak disponují možností snadno něco upravit.

Zateplení fasády vzduchem je jednou z možností, jak zvýšit tepelný komfort chalupy a současně výrazně ušetřit na nákladech za vytápění. Na to pak můžete navázat další renovace, ať už chcete vevnitř vymalovat nebo jen dokoupit nové křeslo a lampu.

Kontakt:

**Stance Communications**

Tereza Schneiderová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 224 810 809, +420 724 872 331

e-mail: [tereza.schneiderova@stance.cz](mailto:tereza.schneiderova@stance.cz)

[www.stance.cz](http://www.stance.cz/)