**Jak zateplit špatně dostupná místa? Řešení nabízí foukaná izolace**

**Při zateplování starších staveb velmi často narazíme na nedostupné dutiny. Na první pohled neizolovatelná místa už ale nikomu vrásky na čele přidělávat nemusejí. Foukanou izolací lze totiž vyplnit i tyto části vašeho obydlí.**

Tepelná izolace staveb mnohdy představuje náročný a zdlouhavý proces. Některé dutiny, zejména starších staveb, pak celé zateplení komplikují, protože se k nim běžná izolace ani nedostane. Použitím foukané izolační vaty je však tento problém eliminován. „*Vlastnosti i aplikace foukané izolační vaty jsou velmi odlišné od ostatních druhů tepelné izolace. Vata se aplikuje hadicí a díky své sypké konzistenci se dostane opravdu téměř všude*,“ popisuje Jiří Muller, produktový manažer společnosti Knauf Insulation.

Díky svým vlastnostem je foukaná izolace optimální k zateplení nejen klasických prostor, ale i míst, kam se klasická izolace nedosáhne. „*Běžně nás klienti kontaktují kvůli izolování dutin v souvrství plochých střech, v konstrukci stropů či dutiny v tzv. sendvičových stěnách. Foukaná izolace je také optimální k zateplení pochozí půdy, kdy se pod záklopem vyfouká dutina trámového stropu,“* vysvětluje Muller. Dále dodává, že pomocí foukané izolace lze také zlepšit akustické vlastnosti konstrukce podhledu. V sádrokartonové desce se pouze vyříznou otvory pro průchod hadice a volný prostor se jednoduše zafouká.

Minerální foukaná izolace Supafil Loft od Knauf Insulation má optimální tepelně technické vlastnosti, schopnost vyplnit dutiny ve stavebních konstrukcích a ideální konzistenci pro aplikaci foukáním. Uživatelé oceňují mimo jiné i rychlost provedení. Obydlí je totiž v mnohých případech zatepleno již během jednoho dne.

Minerální vlna je bez přidaných pojiv, retardérů hoření a chemických látek. Její další výhody či oblasti použití naleznete přehledně na novém webu [www.supafil.cz](http://www.supafil.cz/), který se věnuje čistě foukané minerální vatě. Skrz webové stránky je také možné kontaktovat odborníky ze společnosti Knauf Insulation a domluvit se s nimi na konkrétním zateplení vašeho domu.

**Kontakt:**

Lenka Davidová

Account Manager

**Stance Communications, s.r.o.**

Jungmannova 750/34

110 00 Praha 1

Tel: +420 725 837 673

e-mail: lenka.davidova@stance.cz

[www.stance.cz](http://www.stance.cz)